GPIO0

GPIO2

GPIO3

1kΩ

100μF