40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

VSYS

SPI0 SCK

SPI0 TX

SPI0 RX

GPIO5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GND

SCK

MOSI

MISO

CS

VCC

GND

GND

VCC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SD Card

Battery 5V

Raspberry Pi Pico

供給電圧

5Vの場合

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

3V3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GND

Raspberry Pi Pico

I2C0 SCL

VCC

GND

SDA

SCL

RTC Module

I2C0 SDA

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

3V3

SPI0 SCK

SPI0 TX

SPI0 RX

GPIO5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GND

SCK

MOSI

MISO

CS

VCC

GND

SD Card

Raspberry Pi Pico

供給電圧

3.3Vの場合

Reader Module

Reader Module

DS3231